2011년 7월 최종방류수 수질현황

* 남해_남악_북항하수처리시설 최종방류수 시험결과 기준에 적합

* 남해하수처리시설 : 고도처리 및 소독시설 운영 중(2009년 준공)

처리공법 : NPR Process(Nitrogen & Phosphorus Removal Process)

* 남악신도시하수처리시설 : 고도처리 및 소독시설 운영 중(2007년 준공)

처리공법 : A2O 공법 (Anaerobic/Anoxic/Oxic)(혐기/무산소/호기)공정

* 북항하수처리시설 : 고도처리시설 운영 중(2004년 준공)

처리공법 : DNR(Daewoo Nutrient Removal)

*  하수처리장 최종방류수 수질검사 결과

시 설 명	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군수 (개/ml)
수 질 기 준	10 이하	40 이하	10 이하	20 이하	2 이하	3,000 이하
남해하수처리시설	6.2	7.4	6.2	9.197	0.539	775
남악신도시하수	2.5	9.5	2.4	7.782	0.289	117
북항하수처리시설	3.1	10.7	5.8	9.467	0.934	1061