2016년 8월 최종방류수 수질현황

* 남악 및 북항하수처리시설 최종방류수 시험결과 기준에 적합

* 남해하수처리시설 : 고도처리 및 소독시설 운영 중(2009년 준공)

처리공법 : NPR Process(Nitrogen & Phosphorus Removal Process)

* 남악신도시하수처리시설 : 고도처리 및 소독시설 운영 중(2007년 준공)

처리공법 : A2O 공법 (Anaerobic/Anoxic/Oxic)(혐기/무산소/호기)공정

* 북항하수처리시설 : 고도처리시설 운영 중(2004년 준공)

처리공법 : DNR(Daewoo Nutrient Removal)

*  공공하수처리시설의 방류수수질기준(하수도법시행규칙 제3조제1항제1호 관련)

구 분	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군수 (개/ml)
1일하수처리용량 50㎥이상	10 이하	40 이하	10 이하	20 이하	2 이하	3,000 이하

*  하수처리장 최종방류수 수질검사 결과

월별	시 설 명	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군수 (개/ml)
1	남해하수처리시설	개 선 중
	남악신도시하수	8.4	8.5	2.1	11.176	1.266	355
	북항하수처리시설	2.5	12.3	5.1	10.333	0.637	515