2021년 7월 중 하수처리시설 최종방류수 수질검사 결과

* 남해하수처리시설 : 고도처리 및 소독시설 운영 중(2009년 준공)

처리공법 : NPR Process(Nitrogen & Phosphorus Removal Process) (Ⅳ지역)

* 남악신도시하수처리시설 : 고도처리 및 소독시설 운영 중(2007년 준공)

처리공법 : 방류구 1 - A2O 공법 (Anaerobic/Anoxic/Oxic)(혐기/무산소/호기)공정 (Ⅳ지역)

: 방류구 2 - HbrⅡ 공법 (Ⅲ지역)

* 북항하수처리시설 : 고도처리시설 운영 중(2004년 준공)

처리공법 : DNR(Daewoo Nutrient Removal) (Ⅳ지역)

* 공공하수처리시설의 방류수수질기준(하수도법시행규칙 제3조제1항제1호 관련)

구 분		BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군수 (개/mL)
1일하수처리용량 500㎥이상	Ⅰ지역	5 이하	15 이하	10 이하	20 이하	0.2 이하	1,000 이하
	Ⅱ지역	5 이하	15 이하	10 이하	20 이하	0.3 이하	3,000 이하
	Ⅲ지역	10 이하	25 이하	10 이하	20 이하	0.5 이하
	Ⅳ지역	10 이하	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하

* 하수처리장 최종방류수 수질검사 결과

월별	시 설 명	BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군수 (개/mL)	pH
7	남해하수처리시설	1.4	6.8	4.1	5.548	0.635	311	6.6
	남악신도시하수(1)	1.1	9.8	1.5	8.220	0.221	10	6.4
	남악신도시하수(2)	1.1	7.8	1.0	4.594	0.116	829	6.5
	북항하수처리시설	1.4	7.7	2.5	11.992	0.642	38	6.7